nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/rg486.asm -o output/rg486.asm.o
nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/rc5-rgk5.asm -o output/rc5-rgk5.asm.o
nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/brfp5.asm -o output/brfp5.asm.o
nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/rc5-rgk6.asm -o output/rc5-rgk6.asm.o
nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/rc5-rgp6.asm -o output/rc5-rgp6.asm.o
nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/rg6x86.asm -o output/rg6x86.asm.o
nasm -i rc5/nasm/ -f elf rc5/nasm/rc5mmx.asm -o output/rc5mmx.asm.o
gcc -c -DINTSIZES=442 -DBUILDNAME=x86-beos -O2 -Icommon -Irc5 -Ides -Iplatforms -DASM_X86 -DPIPELINE_COUNT=2 -DMMX_BITSLICER -DKWAN -DMEGGS -DBIT_64 -DMMX_RC5 -D__showids__ -DMULTITHREAD des/deseval-meggs3-mmx.cpp -o output/deseval-meggs3-mmx.o
